ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОС-ЗАЩИТА" 
ОГРН: 1247700231228  ИНН: 9707027437







Встроенное Программное обеспечение Базовая система ввода–вывода «БИОС–ЗАЩИТА ЛА» для процессоров "Иртыш" и иных процессоров, реализующих архитектуру и набор инструкций LoongArch

Руководство пользователя




1. БСВВ «БИОС–ЗАЩИТА ЛА» запускается автоматически при включении аппаратной платформы. Если этого не произошло, обратитесь в техническую поддержку производителя аппаратной платформы либо в техническую поддержку ООО “БИОС ЗАЩИТА” по следующим каналам связи:
a. По электронной почте: support@biosza.ru
b. По телефону: +7(985)-473-62-53
c. С помощью формы на официальном сайте: www.biosza.ru 
d. Режим работы: по будням  с 09:00 до 18:00 (GMT+3). (уровень поддержки может быть улучшен при покупке сертификата на поддержку соответствующего уровня).

2. Порядок работы с разделами меню ПО описан в Таблице 1.
Таблица 1.
	п/п
	Функция
	Сущность функции

	1. Информация о системе

Вывод информации о серийном номере, модели, центральном процессоре, производителе BIOS, версии BIOS, объеме памяти. 

	2. Управление загрузкой

	2.1
	Выбрать вариант загрузки
	Выбрать вариант загрузки

	2.2
	PXE загрузка
	Включить или выключить поддержку PXE: IPv4, IPv6 или IPv4+IPv6.

	2.3
	Сохранить изменения
	Сохранить изменения

	2.4
	На главную страницу
	Вернуться в основное меню BIOS

	3. Безопасность

	3.1.
	Установить пароль
	Установить пароль администратора

	3.1.1
	Новый пароль
	Ввести новый пароль администратора

	3.1.2
	Подтвердите пароль
	Подтвердите новый пароль администратора

	3.1.3
	Сохранить изменения
	Сохранить изменения

	3.1.4
	Сменить пароль
	Сменить пароль администратора

	3.1.5
	Сбросить пароль
	Сбросить пароль администратора
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